УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

генерального директора по экономике

ОАО «БЗМП»

Житников И.А.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки  Количество | Установка для обеспыливания и отбраковки таблеток  1 комплект  В комплект входит:  - металлодетектор – 1шт;  - обеспыливатель – 1шт;  - пылесос – 1шт;  - загрузочный вибробункер для таблетки -1шт.  - запасные и быстроизнашивающиеся части на 2 года эксплуатации.  - пусконаладочные работы  - - обучение персонала по эксплуатации оборудования, в количестве не менее 2-х человек.  - - валидация (IQ/OQ) |
| 2 | Код по классификатору ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности» | 28.99.39.960  Машины и механические приспособления специального назначения, не включенные в другие группировки, прочие |
| 3 | Вид применяемой процедуры закупки | Конкурентный лист  В соответствии с п.1.20.1. Порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств |
| 4 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации  **4.1. Технические требования**:  4.1.1. Металлодетектор для таблетки диаметром 6мм с обеспыливателем:  4.1.1.1. чувствительность: железо 0,25 мм, цветные металлы 0,3 мм, легированная сталь 0,4 мм.  4.1.1.2. при обнаружении с последующей отбраковкой таблеток.  4.1.1.3. наличие в комплекте поставки таблеток для проведения теста работоспособности металлодетектора.  4.1.1.4. необходима регулировка по высоте.  4.1.1.5. исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU.  4.1.1.6. устойчивость к дезинфицирующей обработке  4.1.1.7. спираль и корпус спирали обеспыливателя таблеток выполнены из стали 316L.  4.1.1.8. регулировка производительности.  4.1.1.9. вибро-транспортер из нержавеющей стали AISI 316L.  4.1.1.10. производительность с таблеткой диаметром 8 мм – не менее 1 000 000 таблеток/час.  4.1.1.11. отбраковка загрязненного продукта выбраковочной поворотной заслонкой с электроприводом.  4.1.2. Вибробункер для подачи таблеток в обеспыливатель:  4.1.2.1. Необходима регулировка по высоте.  4.1.2.2. Материал контактирующий с продуктом из нержавеющей стали AISI 316L и устойчивого к дезинфицирующей обработке.  4.1.2.3. Лоток для таблеток объёмом 10л.  4.1.2.4. Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU.  4.1.2.5. Устойчивость к дезинфицирующей обработке.  4.1.2.6. Регулировка скорости подачи таблеток  4.1.3. Пылесос:  4.1.3.1. Производительность не менее 4800 л/мин, вакуум не менее 3000 мм в. ст.  4.1.3.2. Исполнение фармацевтическое в соответствии с GMP EU.  4.1.3.3. Функция автоматического встряхивания фильтра грубой очистки.  4.1.3.4. Фильтрация удаляемого воздуха, Н13.  4.1.3.5. Необходима регулировка по высоте.  4.1.3.6. Устойчивость к дезинфицирующей обработке  **4.2. Общие требования к оборудованию**  4.2.1. Соответствие требованиям техники безопасности и промышленной санитарии РБ, требованиям ТКП 030-2017 (GMP), действующим в Республике Беларусь и ЕС, в том числе:  4.2.1.1. уровень шума на рабочих местах при любом режиме работы оборудования не более 80 дБ;  4.2.1.2. наличие автоматических блокировок для обеспечения безаварийной и безопасной работы оборудования;  4.2.1.3. материалы, имеющие контакт с продуктом, не должны оказывать влияние на свойства продукта;  4.2.1.4. доступность осмотра, ремонта, санитарной обработки оборудования.  4.2.1.5. оборудование и узлы должны быть маркированы и идентифицированы в соответствии со схемами.  4.2.1.6. оборудование должно поставляться в комплекте со всеми составляющими, обеспечивающими его качественную и безопасную работу, без дополнительных устройств и приспособлений.  4.2.2. Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", государственных стандартов и технических условий на оборудование и других технических нормативных правовых актов, действующих в Республике Беларусь.  4.2.3. электроснабжение - 220V 50Hz, 1 фаза  4.2.4. Всё перечисленное оборудование должно быть согласованно друг с другом по высоте для беспрепятственного движения таблетки.    **4.3. Наличие в комплекте поставки следующих документов**:  4.3.1. сертификат происхождения;  4.3.2. сертификаты на материалы;  4.3.3. протоколы заводских испытаний;  4.3.4. инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования на русском языке;  4.3.5. технический паспорт;  4.3.6. спецификация на механические и электронные компоненты с каталожными номерами;  4.3.7. принципиальная электрическая схема;  4.3.8. электрическая схема.  4.3.9. валидационный пакет документов (IQ/OQ) | |
| 5 | Место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) товара (выполнения работы, оказания услуги) | Место поставки: РБ, Минская обл., г.Борисов, ул.Чапаева, 64  Сроки поставки: предложение поставщика, но не более 6ти месяцев.  Условия поставки: CIP, CPT, DAP, DDP |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги) | Предложение поставщика |
| 7 | Порядок формирования суммы договора на закупку (цены предложения) | В стоимость предложения должно быть включено: стоимость товара, доставка |
| 8 | Проект договора на закупку или его условия, срок его заключения | Договор заключается в срок не ранее чем через 3 рабочих дня со дня извещения участников о результате проведения процедуры закупки.  Возможно признание победителем единственного участника конкурентной процедуры закупки, если его предложение соответствует требованиям документации о закупке. |
| 9 | Требования к форме и содержанию предложения участника процедуры закупки и сроку его действия.  Требования к описанию участниками процедуры закупки предлагаемого ими товара (работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик | Участник подает предложение в электронном виде на электронный адрес: [**aho.zakupki\_oz@borimed.com**](mailto:aho.zakupki_oz@borimed.com).  **В теме письма должно быть указано: «Отдел ОГМ, конкурентный лист – закупка установки для обеспыливания и отбраковки таблеток. Подача предложений – до 13.00 «\_\_\_» сентября 2023 года.**  В предложении участника должно быть предоставлено:  - коммерческое предложение  - чертежи оборудования c габаритными размерами и высотами выгружных и загрузочных отверстий, схему движения таблеток  Участником может быть предоставлено заявление о не размещении сведений о нем и о его предложении в открытом доступе (при размещении результатов закупки на торговой площадке). Заявление должно содержать обоснование для ограничения доступа к соответствующей информации. |
| 10 | Требования к участникам процедуры закупки | В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 |
| 11 | Перечень документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 11.1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица  11.2. Заявление, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации; не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), не внесен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.  11.3. Документы, определяющие статус участника: производитель, официальный представитель, дилер, посредник и т.д. |
| 13 | Критерии (с указанием удельного веса по каждому из них) и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки товаров (работ, услуг) | 1.Наименьшая стоимость  Балл по данному критерию рассчитывается по формуле: = Цмin / Цо\*Укр  Где Цо – стоимость предложения оцениваемого участника; Цмin – минимальная стоимость из представленных предложений; Укр – удельный вес критерия оценки (0,9)  2. Наилучшие условия оплаты  Участнику, предлагающему условия оплаты – «по факту поставки», присваивается количество баллов – 0,1  Участнику, предлагающему иные условия оплаты – 0,0  В случае если двум или более участникам будет присвоено равное количество баллов, предпочтение будет отдано участнику с наименьшей стоимостью. |
| 14 | Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары | Не устанавливается |
| 15 | Условия применения преференциальной поправки | Не применяется |
| 16 | Ориентировочная стоимость | 200 000,00 рублей РБ |
| 17 | Сведения о комиссии, на которую возлагается проведение процедуры закупки | Комиссия подразделения ОГМ |

Специалист по организации закупок А.А. Новиченок

Зам. главного механика А.В. Акулич